# 設定

設定から、アプリの様々な設定を変更することが出来ます

## 設定⇒設定フォームを開く

設定フォームは基本設定の変更が可能です。変更後は「保存して閉じる」をクリックして下さい(誤って変更してしまって保存したくない場合は「キャンセル」をクリックして下さい)。

動画再生時に便利フォームを表示する(倍速再生、譜面表示etc)
  動画再生時に「便利フォーム」を表示させるか否かを選べます。便利フォームでは動画の再生速度を変えたり、タイムシートを表示させたりすることが出来ます
譜面表示機能を使う
  上記便利フォームの表示時に譜面表示をするか否かを選べます。表示させると若干CPUの負荷が上昇します
リングカーソルを動かす(要CPUパワー)
  チェックを入れると、便利フォーム左のペニスの位置に線形(Linearble)玩具の現在位置を大まかに示すリングカーソルが表示されます。LovenseCalorプリミティブ連携の場合のみ、あなたのペニスの現在の位置が表示されます
譜面表示形式
  譜面の表示形式を選択できます。赤丸…常に赤い丸で表示、詳細表示…線形(Linearble)玩具の場合、移動速度が表示されるようになります(Vorzeプリミティブ連携、FleshlightLaunchプリミティブ連携専用)。回転系の場合、回転方向が表示されます
譜面表示位置
  譜面の表示位置を選択できます。常に中央…常に中央に譜面が表示されます。ホールの位置を再現…回転系・振動系の場合は強さを、線形の場合はホールの推定移動位置を表示します
ピストンSAの強さ(プリミティブ連携時のみ有効)
  VorzeピストンSAの最大移動速度を30にするか、制限しない(他の玩具と同様100にする)かを選べます。プリミティブ連携の場合のみ有効です(Buttplug連携の場合は、Buttplugの実装に任せる形を取る)
同じ強さでの連続振動時の扱い
  振動系玩具で同じ強さが連続で来た場合の動作を設定できます。調整なし…調整しません。タイムシートの通りに動きます。一瞬動きを止める…一瞬だけ動きを止めます。強さを少し変える…強さをほんの少し(+1～9)だけ変更します。これら変更処理は読み込み後にメモリ上で行われ、便利フォーム上には変更後の値が表示されます
デバッグログを出力する
  デバッグログを出力します。デバッグログの出力形式は今後のリリースで変わる可能性があります
連動玩具動作統計を出力する
  連動玩具の動作統計を出力します。出力形式は今後のリリースで変わる可能性があります

## 設定⇒ショートカットキー設定

様々な機能にショートカットキーを設定可能です。ショートカットキーの重複のチェックは行っていません。設定したいショートカットのボタンをクリックし、画面の指示に従ってボタンを押して下さい。Shift・Alt・Ctrlキーとの組み合わせも使えます。

## 各種ショートカットの機能説明

腰下ろし
  線形(Linearble)玩具の位置を0に下げます。動画が停止している時のみ有効です。鑑賞中にペニスがすっぽ抜けた際に使って下さい
Finish.lst読み込み
  finish.lstを読み込みます。発射したくなったら呼びましょう
Max Up/Down
  最大強度(Linear系の場合、最奥の位置)の値を上下させられます。こんな時に使いましょう
  - 〇動きが激し過ぎてカウントダウン前に発射してしまいそう
  - ペニスの位置が低い
Min Up/Down
  最小強度(Linear系の場合、最下の位置)の値を上下させられます。こんな時に使いましょう
  - 玩具の関係上、最小の値の信号だとまともに玩具が動かないので退屈である
  - もう出したい
リピート再生始点/終点セット
  リピート再生の始点をセットします。始点が既にセットされている場合は、終点をセットします。終点のセットと同時にリピートの始点まで動画と連動が巻き戻ります
リピート解除
  リピート再生を解除します

## Min/Maxと速度計算について

※例えば、Min50 Max80に設定すると…
CSV上の速度が「1」 --- 50+((80-50)*0.01)=実速度 50
同「50」 --- 50+((80-50)*0.50) = 実速度 65
同「100」 --- 50+((80-50)*1.00) = 実速度 80
となります。(Linearの場合、実速度ではなく、実高度)
※但しCSV上の速度が0の場合は特別扱いで実強度が0になります(Linearの場合は特別扱い無し)。

## 設定⇒玩具動作設定

玩具の動作位置・速度の設定変更が可能です。ここでの設定は玩具全部に適用されます。一部玩具のみ変えたい場合は、「個別設定フォームを開く」をクリックして下さい。

### 玩具動作設定⇒個別設定フォーム

玩具の個別設定が可能です。設定変更したい機器を選択し、値を変更して下さい。その機器に対応している設定のみ変更可能です(画面の例の場合、LovenseDiamoは振動のみ対応しているため、Vibrateのみ調整可能となっている。(画面を開く前に変更したい玩具を接続して下さい)。

ここではショートカットキーの設定も可能です。こんな時に使うと便利です。

- 胸と股間にそれぞれ機器を取り付けている。胸の機器は常時タイムシートの通りに動かして問題無いが、すぐにイッてしまうので股間は「その時」が来るまで抑えめにしたい(玩具の動きを完全に抑えたい場合、「Stop/Start」が便利です。ボタンを押すと玩具の動きが止まり、再び押すと連動を再開できます
- 機器の動きにクセがあり、低過ぎる値だと全く動かないし高過ぎる値だと動きが激し過ぎる

現在接続していない機器の設定変更は行えませんが、「初期設定にする(全部の玩具)」ボタンを押すと現在繋いでいない機器含め全部の機器の個別設定をデフォルト値に戻すことが可能です。ショートカットキーもクリアされるので注意して下さい。

## 各種機能説明(個別のみに存在するもの)

[ショートカットキー] Stop/Start
  玩具の動きを一時的に完全停止・再開する時に使うショートカットキーを設定します
最小間隔
  FaPlayerCS_Fanでは、タイムシートの命令の間隔があまりにも詰まっている際に玩具の動作が不自然になるのを避けるため、許容される動作の最小間隔を設定しています。初期設定は100msec(100ミリ秒です)。これより狭い間隔で命令が飛んできた際は、玩具の誤動作を避けるために命令をドロップします。
  ※一部の玩具はこれ以下の間隔でも動くため、タイムシートではこれ以下に設定している例がある
  (逆に、100msecだとあまりにも早過ぎて機器に誤動作が生じる場合は、これよりも大きな値を設定すると良い)
Offset(msec)
  これが0以外の値だと、タイムシートと実際に動くタイミングとの間にズレが生じます。正の値だと機器がタイムシートより遅れて動き、負の値だと機器がタイムシートより早めに動きます