# Lovense連携(Lovenseプリミティブ連携)

Lovenseの機器は基本的にButtplugに対応しています。ですが、ごく一部の機能はButtplugに対応しておりません。

- Buttplugに対応していない機能
  - LovenseCalorの挿入位置検知機能
  - LovenseMax(Max2)の空気圧操作機能
  - Lovense Solaceの機能全般(2026年3月8日時点で対応済み)

こうした機能を使いたい場合は、Lovense連携を使用する必要があります。Lovense連携にはLovenseUSBは不要です。なお、Calor・Max2いずれもアプリ終了時に機器の電源をオフにする機能を入れております。

## Lovense Solaceについて

LovenseSolaceは外面上の動きとしてはThe Handy、A10ピストン同様の上下に動く電動オナホのように見えますが、機能が制限されております。最奥部の位置と速度の変更しか出来ない作りとなっております。(The Handyのように指定の位置にホールを動かすということが出来ず、シコシコと行ったり来たりさせることしか出来ない

## Lovense USBについて

LovenseにはLovense USBという専用のUSBドングルが存在します。Windows 7などの古いOSからLovenseの製品を動かす際に必須となっているものです。FaPlayerCS_FanではLovenseUSBを使わず、純粋にBluetoothの機能のみで連携しております。

## Calor連携

LovenseCalorの電源をオンにした後で、接続ボタンを押下して下さい。しばらくすると接続できます。接続後はバッテリー残量が表示されます。機器の動作確認も可能です。「振動」のスライダーを右に動かすと、機器が振動します。

挿入深度はLovenseCalorのどの位置にペニスが挿入されているかを検知できる機能です。

## Max2連携

LovenseMax2の電源をオンにした後で、接続ボタンを押下して下さい。しばらくすると接続できます。接続後はバッテリー残量が表示されます。機器の動作確認も可能です。「振動」のスライダーを右に動かすと、機器が振動します。動作確認済みなのはMax2のみです。Maxは動作未確認です。

Max2は空気圧のテストも可能です。スライダーを右に動かすと、その圧力になるように機器の圧力が上昇します。

## Solace連携

Lovense Solaceの電源をオンにした後で、接続ボタンを押下して下さい。しばらくすると接続できます。接続後はバッテリー残量が表示されます。機器の動作確認も可能です。「動作テスト　前後動の速さ」のスライダーを右に動かすと、機器が前後に動きます。