# オナニーアシスタント

オナニーアシスタントとは、動画の動きとは関係無く玩具を動かす機能です。

玩具を接続していない状態だと以下エラーが出て起動できませんので、先に接続して下さい(STEP1を先に実施する必要がある)。

## 画面解説

1. アシスタントを選択できます。アシスタントの候補はassitantフォルダ配下のフォルダの名前が自動で入ります。初期状態では「default」「A10Cyclone」「LovenseDiamoGemini」の3点があるので、それらが候補として現れます
2. 「呼び出し」ボタンを押すと、選択したアシスタントを実際に呼び出します。初期状態は停止です
3. 青色の再生ボタンか黄色の一時停止ボタンが表示されます。停止中、一時停止中は再生ボタンが表示され、再生中は一時停止ボタンが表示されます
4. 現在実行しているファイルが表示されます
5. 接続している玩具の制御主体がどちらにあるかを示しています。切り替えボタンを押すとモードが切り替えられます
   - このフォーム --- このフォームが玩具の制御を行います。動画側で連動ファイルを読み込んでも無視されます
   - 動画 --- このフォームではなく、動画が玩具の制御を行います。普段通りのモードです
6. アシスタントにメッセージを伝えるためのボタンです。押すと違うファイルを読み込むため、動きが変わります
7. アシスタントからのメッセージが表示される領域です
8. 最後に実行したコマンドが表示されます

## アシスタントの使い方

1. プルダウンからアシスタントを選択する
2. 呼び出しボタンを押し、アシスタントを呼ぶ
3. (※必要に応じて実施)オカズを用意する or このFaPlayerCS_Fanで何か動画を再生する
4. 再生ボタンを押す
5. Enjoy!　※動画の連動ファイルを楽しみたくなったら「切替」を押しましょう。アシスタントの動きを一時的に止め、動画の連動ファイルに玩具の制御を移します
6. 使用後は、一時停止ボタンを押したりフォームを閉じたりして玩具の動きを止めましょう

## アシスタント3名と解説

※体験版ではdefaultのみ選択可能です

キャラ | 解説
--- | ---
A10Cyclone | A10サイクロンやその他Rotate系玩具に向いたアシスタントです(コマンド自体で機器の絞り込みは行っていないため、他の機器でも回転系・振動系なら動きます)。サイクロンなので最初のうちは20～30の弱めの刺激を行います(最初から強くするとペニスが慣れないため)。弱い場合は強くするようにお願いしましょう。
default | 何の変哲もないデフォルトのアシスタントです。最初は50～100の強さの刺激を行います。イキたくなったらイキそうと伝えましょう。
LovenseDiamoGemini | Lovense Diamo、Lovense Geminiで前戯を行うことに特化したアシスタントです。最初のうちはDiamoとGeminiしか動かしません。フィニッシュに向けて他の刺激も欲しくなったらイキそうと伝えましょう

## アシスタントの作り方

ユーザ自身で新たなパターンを作ることも可能です。以下の手順です

1. assistantフォルダの配下にフォルダを作る
2. フォルダの中にgreet.txtを作る(このファイルは最初に読まれるため、必須となります)
3. greet.txtの中に実行したいコマンドを書く(コマンドの前後に適宜WAITを入れましょう)
4. (別のテキストファイルを実行させたい場合、GOTOやBUTTON1～3を使いましょう(コマンド一覧参照))